|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Slag/typa** | **Stk** | **Eindarprísur** | **Samlað** | **Viðmerking** |
| 1 | Bandsag – ACM BS 740 | 1 stk |  |  | v/ 10 stk sagbløgum |
| 2 | Avrættari – SCM F-410 NOVA | 1 stk |  |  | v/ 10 stk hølvibløðum |
| 3 | Bonkur – Sjøbergs høvlebænk, Elite 2000 | 17 stk |  |  | v/standard tilhoyr |
| 4 | Tilhoyr til Elite 2000 - Skrúvutvinga | 20 stk |  |  |  |
| 5 | Tilhoyr til Elite 2000 – Kork,ambolt og tvinga | 20 stk |  |  |  |
|  | **Prísur íalt uml.** |  |  |  |  |

Viðmerkingar: Viðvíkjandi Pos 1,2,3,4 og 5 eru hetta model, sum vit vilja hava. Vit tilskila okkum rætt til at velja burtur úr tað tilboð, sum hevur lægsta prís. Tvs. Ikki vist, at samlaði prísurin er avgerandi.

**ACM BS 740**



**TEKNISKE DATA:**

**Venstre udførelse.**

|  |  |
| --- | --- |
| Båndsavhjulets diameter. | 740 mm |
| Med kipbart plan | 0-20 grader |
| Patent overstyr og understyr |  |
| Teleskop savklinge afdækning |  |
| Kontrolslids for klingestilling |  |
| Klingetilspændingsangiver |  |
| Motor 4 HK med motorbremse |  |
| Hjulets omdrejningstal | 640 m/min. |
| Snithøjde | 450 mm |
| Snitbredde | 720 mm |
| Min./max. klingelængde | 5340/5420 mm |
| Båndsavhjulene belagt med gummibandage |  |
| Sugestuds | 2 x Ø 120 mm |
| Bord | 710 x 1000 mm |
| Totalhøjde | 2530 mm |
| Vægt | 450 kg |

**Maskinen er CE-godkendt af det tyske BG-institut**, hvilket er kendt som den godkendende instans på markedet, der stiller de strengeste krav til produkternes kvalitet og sikkerhed.



**SCM F-410 NOVA**




**TEKNISKE DATA:**

|  |  |
| --- | --- |
| Arbejdsbredde | 410 mm |
| Bordets totallængde | 2610 mm |
| Indløbsbordets længde | 1450 mm |
| Udløbsbordets længde | 1160 mm |
| Kutterhoved diam. | 120 mm |
| Kutterhoved hastighed | 5000 o/min. |
| Antal knive 410x35x3 mm | 4 |
| Størrelse af alu-anslag | 1200x190 mm |
| Kipbart anslag | Fra 90otil -45o |
| Arbejdsbord højde fra gulv | 845 mm |
| Diam. Afsugningsstuds | 120 mm |
| Max spåntykkelse | 8 mm |
| Hovedmotor | 7,5 HK/4 kW/50 Hz |

**STANDARDUDSTYR:**

* Manuel bevægelse af indløbsbord
* Aflæsning af høvledybde på skala
* Afretterbeskyttelse af brotype, nedfældelig under bordniveau
* Falsbearbejdninger er ikke mulige
* Aflåselig hovedafbryder
* Overbelastningssikring
* Styrestrømkreds (110 Volt)
* Automatisk motorbremse
* Nødstop trykknap
* Kutterhoved og knivmontering med tekniske specifikationer og med instruktion indgraveret, med knivindstillingsudstyr
* Servicesæt for brug og vedligeholdelse af maskinen
* Hovedmotor med direkte start
* Maskinen er i overensstemmelse med CE-normer



**FORDELE:**

* Perfekte overflader med denne praktiske og driftssikre maskine – hvor ergonomien er i højsædet.

|  |
| --- |
|  |
| [[Sjöbergs høvlebænk, Elite 2000](http://www.linaa.dk/images/90051-p.jpg)](http://www.linaa.dk/images/90051-p.jpg" \o ") |

**SJÖBERGS HØVLEBÆNK, ELITE 2000**



Sjöbergs Elite 2000 høvlebænk er designet og produceret for professionelle af professionelle. Høvlebænken er den perfekte arbejdsplads for dig, der ønsker en robust og stabil høvlebænk.  
  
Høvlebænken er fremstillet i massiv bøg og oliebehandlet. Bænkpladen er forsynet med dobbelt hulrækker til bænkdupper.  
  
Pakke med 4 kraftige bænkdupper i stål medfølger.  
  
For at få plads til opbevaring kan du montere Sjöbergs underskabe SM04 og SM08 på høvlebænken.  
  
**Produktdetaljer:**  
Materiale: Massiv bøg  
Total længde: 1945 mm  
Bænkpladens længde: 1805 mm  
Total bredde: 740 mm  
Bænkpladens bredde: 600 mm  
Bænkpladens tykkelse: 85 mm  
Maks. åbning v. tænger: 145 mm  
Arbejdshøjde: 900 mm  
Vægt: 125 kg

**RELATEREDE PRODUKTER**

|  |
| --- |
|  |
| [[Tilbehørssæt til Elite høvlebænke](https://www.linaa.dk/images/90020-p.jpg)](https://www.linaa.dk/images/90020-p.jpg" \o ") |

**TILBEHØRSSÆT TIL ELITE HØVLEBÆNKE**

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Sæt til elite høvlebænkene fra Sjøbergs.  
  
Indeholder:  
Beskyttelse til kæber af kork for at beskytte bænk klemmer mod slitage.  
Ambolt til montering på bænkpladen - for metalarejde.  
Spændetvinge til fastspænding af emner overalt på bænkpladen.

|  |
| --- |
|  |
|  |

[](https://www.linaa.dk/images/90016-p.jpg)[](https://www.linaa.dk/images/90016a-p.jpg)

**SPÆNDETVINGE TIL ELITE HØVLEBÆNKE**



**PRODUKTBESKRIVELSE**

Bænk spændetvinge QSH.  
Passer til Sjøbergs Elite 1500, 2000 og 2500.  
  
Tvingen omnteres i hullerne til bænkdupperne og kan der for anvendes over hele bænkpladen.  
Gør det muligt at spænde et emne fast mod bænkpladens overdel.