**Rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet**

**Rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet**

Sjúkrahúsverkið har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet:

**Rettelse/tilføjelse 1: 07/07-2022**

LS CT kravspecifikation

Grundet fejlformulering i punkt 3.2.1 i kravspecifikationen sendt den 28. juni 2022, vi hermed meddele denne rettelse/tilføjelsen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pos** | Kravtype | **Stillede krav** |
|  |  |  |
| **3.2** |  | **Krav til teknisk funktionalitet** |
| 3.2.1 | Skal | Skannerne skal have en detektorbredde på minimum 80 mm og minimum 128 reelle kanaler i z-aksen og kunne lave minimum 128 samtidige dataudlæsninger pr. rotation. Detektoren skal have en moderne konstruktion og en størrelse (antal målekanaler/detektorrækker og bredde) som er optimalt tilpasset til de undersøgelser og anvendelse som er anført under Pos 1.1. Specificer gerne protokoller anpasset til børn og urolige patienter. |

Skal rettes til:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pos** | Kravtype | **Stillede krav** |
|  |  |  |
| **3.2** |  | **Krav til teknisk funktionalitet** |
| 3.2.1a | Skal | Detektoren skal have en moderne konstruktion og en størrelse (antal målekanaler/detektorrækker og bredde) som er optimalt tilpasset til de undersøgelser og anvendelse som er anført under Pos 1.1. Specificer gerne protokoller anpasset til børn og urolige patienter. |
| 3.2.1b | Angiv | Da der ønskes en High-End CT skanner til hjerteundersøgelser, er det vigtigt at skanneren kan dække et helt hjerte i en rotation, jo større dækning pr rotation jo bedre.  Angiv den tilbudte skanners detektorbredde og max detektorbredde/ rotation, samt reelle kanaler i z-aksen og dataudlæsning pr rotation. |