|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Leverandør navn:** |  | |
| **Emne** | **Tekst** | **Leverandørens svar / kommentarer** |
| Funktionalitet | De tilbudte produkter skal være velegnede til de listede tekstilkategorier/kundegrupper og have et kvalitetsmæssigt niveau tilpasset professionelle industrielle vaskerier i Skandinavien (miljøkrav) |  |
| Kvalitet | Pletfjerning: maksimal omvask   * Hospital/pleje: 4% * Hotel: 3% * Viskestykker/duge/servietter: 8%   Hvidheder: processerne skal opretholde og sikre hvidheder (TI prøvestykker)  Kemisk nedbrydning ved vask af tekstilerne / tekstil holdbarhed: (TI prøvestykker) |  |
| Hygiejne | De leverede produkter samt processer skal sikre:   * Rene, hygiejniske tekstiler ift sundhedsmyndighedernes- og markedsmæssige standarder. * At bakterieopbygning / biofilm (e.g. bacillus cereus) i især vaskerør og vaskemaskiner undgås. Se også: <https://hygiejne.ssi.dk/NIRtekstiler> |  |
| Referencer | Oplys navne og kontaktpersoner på mindst 3 kunder i Skandinavien, der servicerer samme kundetyper som oplyst.  Forvent at Team LS kontakter dem for referencer. |  |
| Service | Det forventes, at leverandøren kan overvåge, supportere og fejlrette problemer relaterede til denne tender og processer via remote/online.  Statistikker: se bilag 2C  6 \* 1/1-dags servicebesøg incl. valideringer af pletfjerning + desinfektion + kemisk nedbrydning af tekstiler + servicerapport.  Prøvestykker efter behov |  |
| REACH | Produkterne og delelementer i produkterne lever op til alle krav i den Færøske lovgivning om ulovlige og/eller allergene stoffer, samt alle krav listet i EU’s kemikalielovgivning – REACH |  |
| Miljøcertificering: | Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at kemi-produkterne som minimum opfylder kriterierne for svanemærket vaskeriproduktion / svanemærkede produkter. |  |